SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa.	

 1.1. Identificatore del prodotto.	
 Codice:	SF.DIV..17687	
 Denominazione.	STAR DILUENTE NITRO 901	

 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati.	
 Descrizione/Utilizzo.	DILUENTE PER SMALTI  NITROCELLULOSICI ACRILICI UNIVERS.	

 Usi Identificati	Industriali.	Professionali.	Consumo.	
 MANUTENZIONE INDUSTRIALE			-	

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza.	
 Ragione Sociale.	ELENI INDUSTRIALE SRL 	
 Indirizzo.	VIA MANZONI 2/4 	
 Località e Stato.	20080 ZIBIDO SAN GIACOMO (MILAN) 	
 	ITALY 	
 	tel. 0039.02.90003295 	
 	fax. 0039.02.90002964 	
 e-mail della persona competente,.		
 responsabile della scheda dati di sicurezza.	laboratorio@cditaly.it 	
 Resp. dell'immissione sul mercato:	Dir.Tecnico / Lab. 	

 1.4. Numero telefonico di emergenza.	
 Per informazioni urgenti rivolgersi a.	++393487076651
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Cà Granda -Milano) (24h)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

 SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.	

 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela.	

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
 Liquido infiammabile, categoria 2	H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.	
 Irritazione oculare, categoria 2	H319	Provoca grave irritazione oculare.	
 Irritazione cutanea, categoria 2	H315	Provoca irritazione cutanea.	
 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3	H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	

 2.2. Elementi dell`etichetta.	

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

 Pittogrammi di pericolo:		

 Avvertenze:	Pericolo	

Indicazioni di pericolo:

 H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.	
 H319	Provoca grave irritazione oculare.	
 H315	Provoca irritazione cutanea.	
 H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.	
 EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.	

Consigli di prudenza:

 P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.	
 P233	Tenere il recipiente ben chiuso.	
 P264	Lavare accuratamente . . . dopo l`uso.	
 P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.	
 P304+P340	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all`aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.	
 P312	Contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . / in caso di malessere.	
 P370+P378	In caso d`incendio: utilizzare . . . per estinguere.	
 P102	Tenere fuori dalla portata dei bambini.	
 		
 Contiene:	2-PROPANONE	
 	N-BUTILE ACETATO	
 	ACETATO DI ETILE	
 	ALCOL ISOBUTILICO	

 2.3. Altri pericoli.	

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

 SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.	

 3.1. Sostanze.	

Informazione non pertinente.

 3.2. Miscele.	

Contiene:

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.
 Identificazione.		Classificazione 1272/2008 (CLP).		
 2-PROPANONE				
 CAS.   67-64-1	30 ≤ x <  50	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, Nota P		
 CE.   200-662-2				
 INDEX.   606-001-00-8				
 Nr. Reg.   01-2119471330-49				
 XILENE (MISCELA DI ISOMERI)				
 CAS.   1330-20-7	15 ≤ x <  30	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315, Nota C		
 CE.   215-535-7				
 INDEX.   601-022-00-9				
 Nr. Reg.   01-2119488216-32				
 N-BUTILE ACETATO				
 CAS.   123-86-4	20 ≤ x <  30	Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066		
 CE.   204-658-1				
 INDEX.   607-025-00-1				
 Nr. Reg.   01-2119485493-29				
 ACETATO DI ETILE				
 CAS.   141-78-6	10 ≤ x <  15	Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, EUH066		
 CE.   205-500-4				
 INDEX.   607-022-00-5				
 Nr. Reg.   01-2119475103-46				
 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO				
 CAS.   112-34-5	5 ≤ x <  10	Eye Irrit. 2 H319		
 CE.   203-961-6				
 INDEX.   603-096-00-8				
 ALCOL ISOBUTILICO				
 CAS.   78-83-1	1 ≤ x <  3	Flam. Liq. 3 H226, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336		
 CE.   201-148-0				
 INDEX.   603-108-00-1				

 SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.	

 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.	

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito un medico.
PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico.
INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati.	

Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11.

 4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali.	

Informazioni non disponibili.

 SEZIONE 5. Misure antincendio.	

 5.1. Mezzi di estinzione.	

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, l'acqua nebulizzata può essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Non usare getti d'acqua. L'acqua non è efficace per estinguere l'incendio tuttavia può essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.	

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si può creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi.	

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

 SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.	

 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza.	

Bloccare la perdita se non c'è pericolo.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si è verificata la perdita.

 6.2. Precauzioni ambientali.	

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica.	

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un`apparecchiatura antideflagrante. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10. Assorbire il rimanente con materiale assorbente inerte.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

 6.4. Riferimento ad altre sezioni.	

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

 SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento.	

 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura.	

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Collegare ad una presa di terra nel caso di imballaggi di grandi dimensioni durante le operazioni di travaso ed indossare scarpe antistatiche. La forte agitazione e lo scorrimento vigoroso del liquido nelle tubazioni ed apparecchiature possono causare formazione e accumulo di cariche elettrostatiche. Per evitare il pericolo di incendio e scoppio, non usare mai aria compressa nella movimentazione. Aprire i contenitori con cautela, perché possono essere in pressione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità.	

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

 7.3. Usi finali particolari.	

Informazioni non disponibili.

 SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale.	

 8.1. Parametri di controllo.	

Riferimenti Normativi:

 DEU	Deutschland	MAK-und BAT-Werte-Liste 2012	
 ESP	España	INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015	
 FRA	France	JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773  texte n° 102	
 GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits	
 GRC	Ελλάδα	ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19  - 9 Φεβρουαρίου 2012	
 ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81	
 PRT	Portugal	Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - Diaro da Republica I 26; 2012-02-06	
 EU	OEL EU	Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE.	
 	TLV-ACGIH	ACGIH 2016	

 2-PROPANONE	
 Valore limite di soglia.	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	1200	 500	2400	1000			
 MAK	DEU	1200	 500	2400	1000			
 VLA	ESP	1210	 500					
 VLEP	FRA	1210	 500	2420	1000			
 WEL	GBR	1210	 500	3620	1500			
 TLV	GRC	1780		3560				
 VLEP	ITA	1210	 500					
 VLE	PRT	1210	 500					
 OEL	EU	1210	 500					
 TLV-ACGIH		1187	 500	1781	 750			

 XILENE (MISCELA DI ISOMERI)	
 Valore limite di soglia.	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	 440	 100	 880	 200	PELLE.		
 MAK	DEU	 440	 100	 880	 200	PELLE.		
 VLA	ESP	 221	  50	 442	 100	PELLE.		
 VLEP	FRA	 221	  50	 442	 100	PELLE.		
 WEL	GBR	 220	  50	 441	 100			
 TLV	GRC	 435	 100	 650	 150			
 VLEP	ITA	 221	  50	 442	 100	PELLE.		
 VLE	PRT	 221	  50	 442	 100	PELLE.		
 OEL	EU	 221	  50	 442	 100	PELLE.		
 TLV-ACGIH		 434	 100	 651	 150			

 N-BUTILE ACETATO	
 Valore limite di soglia.	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 MAK	DEU	 480	 100	 960	 200			
 VLA	ESP	 724	 150	 965	 200			
 VLEP	FRA	 710	 150	 940	 200			
 WEL	GBR	 724	 150	 966	 200			
 TLV	GRC	 710	 150	 950	 200			
 TLV-ACGIH			  50		 150			

 ACETATO DI ETILE	
 Valore limite di soglia.	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	1500	 400	3000	 800			
 MAK	DEU	1500	 400	3000	 800			
 VLA	ESP	1460	 400					
 VLEP	FRA	1400	 400					
 WEL	GBR		 200		 400			
 TLV	GRC	1400	 400					
 TLV-ACGIH		1441	 400					

 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO	
 Valore limite di soglia.	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	  67	  10	100,5	  15			
 MAK	DEU	  67	  10	100,5	  15			
 VLA	ESP	67,5	  10	101,2	  15			
 TLV	GRC	67,5	  10	101,2	  15			
 VLEP	ITA	67,5	  10	101,2	  15			
 VLE	PRT	67,5	  10	101,2	  15			
 OEL	EU	67,5	  10	101,2	  15			
 TLV-ACGIH		  66	  10					

 ALCOL ISOBUTILICO	
 Valore limite di soglia.	
 Tipo	Stato	TWA/8h		STEL/15min				
 		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
 AGW	DEU	 310	 100	 310	 100			
 MAK	DEU	 310	 100	 310	 100			
 VLA	ESP	 154	  50					
 VLEP	FRA	 150	  50					
 WEL	GBR	 154	  50	 231	  75			
 TLV	GRC	 300	 100	 300	 100			
 TLV-ACGIH		 152	  50					

Legenda:

(C) = CEILING   ;   INALAB = Frazione Inalabile   ;   RESPIR = Frazione Respirabile   ;   TORAC = Frazione Toracica.

 8.2. Controlli dell`esposizione.	

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale. I dispositivi di protezione individuali devono riportare la marcatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

PROTEZIONE DELLE MANI
Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria III (rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilità, degradazione, tempo di rottura e permeazione.
Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. I guanti hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalità d`uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria II (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare l`opportunità di fornire indumenti antistatici nel caso l`ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosività.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

PROTEZIONE RESPIRATORIA
In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o più delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare una maschera con filtro di tipo AX il cui limite di utilizzo sarà definito dal fabbricante (rif. norma EN 14387). Nel caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L`utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie è necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare l`esposizione del lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere è comunque limitata.
Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL`ESPOSIZIONE AMBIENTALE.

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa di tutela ambientale.

 SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche.	

 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.	

 Stato Fisico	liquido	
 Colore	incolore	
 Odore	caratteristico di solvente	
 Soglia olfattiva.	Non definita	
 pH.	Non applicabile.	
 Punto di fusione o di congelamento.	< -5 °C.	
 Punto di ebollizione iniziale.	Non disponibile.	
 Intervallo di ebollizione.	Non disponibile.	
 Punto di infiammabilità.	< 21 °C.	
 Tasso di evaporazione	Non disponibile.	
 Infiammabilità di solidi e gas	non applicabile	
 Limite inferiore infiammabilità.	2,8 % (V/V).	
 Limite superiore infiammabilità.	8,7 % (V/V).	
 Limite inferiore esplosività.	Non disponibile.	
 Limite superiore esplosività.	Non disponibile.	
 Tensione di vapore.	97,38 mmHg	
 Densità Vapori	< 1 (Aria =1)	
 Densità relativa.	0,85 	
 Solubilità	immiscibile con l'acqua	
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Non disponibile.	
 Temperatura di autoaccensione.	> 260 °C.	
 Temperatura di decomposizione.	Non disponibile.	
 Viscosità	Non disponibile.	
 Proprietà esplosive	non applicabile	
 Proprietà ossidanti	non applicabile	

 9.2. Altre informazioni.	

 Peso molecolare.	93,293	
 VOC (Direttiva 2010/75/CE) :	94,00 %    -    802,78    g/litro.	
 VOC (carbonio volatile) :	64,14 %    -    547,78    g/litro.	

 SEZIONE 10. Stabilità e reattività.	

 10.1. Reattività.	

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

2-PROPANONE
Si decompone per effetto del calore.

N-BUTILE ACETATO
Si decompone a contatto con: acqua.

ACETATO DI ETILE
Si decompone lentamente ad acido acetico ed etanolo per l'azione di luce, aria e acqua.

 10.2. Stabilità chimica.	

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

 10.3. Possibilità di reazioni pericolose.	

I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

2-PROPANONE
Rischio di esplosione a contatto con: trifluoruro di bromo,diossido di fluoro,perossido di idrogeno,nitrosil cloruro,2-metil-1,3-butadiene,nitrometano,nitrosil perclorato.Può reagire pericolosamente con: potassio ter-butossido,idrossidi alcalini,bromo,bromoformio,isoprene,sodio,zolfo diossido,triossido di cromo,cromil cloruro,acido nitrico,cloroformio,acido perossimonosolforico,ossicloruro di fosforo,acido cromosolforico,fluoro,agenti ossidanti forti,agenti riducenti forti.Sviluppa gas infiammabili a contatto con: nitrosil perclorato.

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)
Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.Reagisce violentemente con: forti ossidanti,acidi forti,acido nitrico,perclorati.Può formare miscele esplosive con: aria.

N-BUTILE ACETATO
Rischio di esplosione a contatto con: agenti ossidanti forti.Può reagire pericolosamente con: idrossidi alcalini,potassio ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria.

ACETATO DI ETILE
Rischio di esplosione a contatto con: metalli alcalini,idruri,oleum.Può reagire violentemente con: fluoro,agenti ossidanti forti,acido clorosolforico,potassio ter-butossido.Forma miscele esplosive con: aria.

2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO
Può reagire con: sostanze ossidanti.Può formare perossidi con: ossigeno.Sviluppa idrogeno a contatto con: alluminio.Può formare miscele esplosive con: aria.

 10.4. Condizioni da evitare.	

Evitare il surriscaldamento. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.

2-PROPANONE
Evitare l'esposizione a: fonti di calore,fiamme libere.

N-BUTILE ACETATO
Evitare l'esposizione a: umidità,fonti di calore,fiamme libere.

ACETATO DI ETILE
Evitare l'esposizione a: luce,fonti di calore,fiamme libere.

2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO
Evitare l'esposizione a: aria.

 10.5. Materiali incompatibili.	

2-PROPANONE
Incompatibile con: acidi,sostanze ossidanti.

N-BUTILE ACETATO
Incompatibile con: acqua,nitrati,forti ossidanti,acidi,alcali,zinco.

ACETATO DI ETILE
Incompatibile con: acidi,basi,forti ossidanti,alluminio,nitrati,acido clorosolforico.Materiali non compatibili: materie plastiche.

2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO
Incompatibile con: sostanze ossidanti,acidi forti,metalli alcalini.

 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi.	

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

2-PROPANONE
Può sviluppare: chetene,sostanze irritanti.

2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO
Può sviluppare: idrogeno.

 SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.	

 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici.	

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)Azione tossica sul sistema nervoso centrale (encefalopatie); azione irritante su cute, congiuntive, cornea e apparato respiratorio.

2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLOPuò essere assorbito per inalazione, ingestione e contatto cutaneo; è irritante per la pelle e specie per gli occhi. Si possono avere danni alla milza. A temperatura ambiente il pericolo di inalazione è improbabile, per la bassa tensione di vapore della sostanza.

N-BUTILE ACETATONell'uomo i vapori di sostanza causano irritazione degli occhi e del naso. In caso di esposizioni ripetute, si hanno irritazione cutanea, dermatosi (con secchezza e screpolatura della pelle) e cheratiti.

TOSSICITÀ ACUTA.

LC50 (Inalazione - vapori) della miscela:> 20 mg/l
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante).
LD50 (Orale) della miscela:Non classificato (nessun componente rilevante).
LD50 (Cutanea) della miscela:>2000 mg/kg

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)
LD50 (Orale).3523 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea).4350 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione).26 mg/l/4h Rat

2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO
LD50 (Orale).3384 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea).2700 mg/kg Rabbit

ALCOL ISOBUTILICO
LD50 (Orale).2460 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea).2460 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione).19,2 mg/l/4h Rat

N-BUTILE ACETATO
LD50 (Orale).> 6400 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea).> 5000 mg/kg Rabbit
LC50 (Inalazione).21,1 mg/l/4h Rat

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA.
Provoca irritazione cutanea.
GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE.
Provoca grave irritazione oculare.
SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
CANCEROGENICITÀ.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE.
Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo.

 SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.	

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

 12.1. Tossicità.	

 2-PROPANONE			
 LC50 - Pesci.		4144 mg/l/96h Pesce	
 EC50 - Crostacei.		1680 mg/l/48h Daphnia	

 12.2. Persistenza e degradabilità.	

 XILENE (MISCELA DI ISOMERI)			
 Solubilità in acqua.		100 - 1000 mg/l	
Biodegradabilità: Dato non Disponibile.

 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO			
 Solubilità in acqua.		1000 - 10000 mg/l	
Rapidamente Biodegradabile.

 ALCOL ISOBUTILICO			
 Solubilità in acqua.		1000 - 10000 mg/l	
Rapidamente Biodegradabile.

 2-PROPANONE			
Rapidamente Biodegradabile.

 ACETATO DI ETILE			
 Solubilità in acqua.		> 10000 mg/l	
Rapidamente Biodegradabile.

 N-BUTILE ACETATO			
 Solubilità in acqua.		1000 - 10000 mg/l	

 12.3. Potenziale di bioaccumulo.	

 XILENE (MISCELA DI ISOMERI)			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.		3,12 	
 BCF.		25,9 	

 2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.		1 	

 ALCOL ISOBUTILICO			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.		1 	

 2-PROPANONE			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.		-0,23 	
 BCF.		3 	

 ACETATO DI ETILE			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.		0,68 	
 BCF.		30 	

 N-BUTILE ACETATO			
 Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua.		2,3 	
 BCF.		15,3 	

 12.4. Mobilità nel suolo.	

 XILENE (MISCELA DI ISOMERI)			
 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua.		2,73 	

 ALCOL ISOBUTILICO			
 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua.		0,31 	

 N-BUTILE ACETATO			
 Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua.		< 3 	

 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB.	

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

 12.6. Altri effetti avversi.	

Informazioni non disponibili.

 SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.	

 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti.	

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.
Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

 SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.	

14.1. Numero ONU.

 ADR / RID, IMDG, IATA:	1993						

14.2. Nome di spedizione dell`ONU.

 ADR / RID:	LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. (2-PROPANONE; ACETATO DI ETILE)						
 IMDG:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE; ETHYL ACETATE)						
 IATA:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE; ETHYL ACETATE)						

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto.

 ADR / RID:	Classe: 3	Etichetta: 3					
 IMDG:	Classe: 3	Etichetta: 3					
 IATA:	Classe: 3	Etichetta: 3					

14.4. Gruppo di imballaggio.

 ADR / RID, IMDG, IATA:	II						

14.5. Pericoli per l`ambiente.

 ADR / RID:	NO						
 IMDG:	NO						
 IATA:	NO						

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

 ADR / RID:		HIN - Kemler: 33		Quantità Limitate: 1 L		Codice di restrizione in galleria: (D/E)	
 		Disposizione Speciale: 640D					
 IMDG:		EMS: F-E, S-E		Quantità Limitate: 1 L			
 IATA:		Cargo:		Quantità massima: 60 L		Istruzioni Imballo: 364	
 		Pass.:		Quantità massima: 5 L		Istruzioni Imballo: 353	
 		Istruzioni particolari:		A3			

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC.

Informazione non pertinente.

 SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione.	

 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.	

Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006.

Prodotto.
 Punto.	3 - 40		

Sostanze contenute.

 Punto.	55	2-(2-BUTOSSIETOSSI)ETANOLO	

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH).

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH).

Nessuna.

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna.

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna.

Controlli Sanitari.

I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

 15.2. Valutazione della sicurezza chimica.	

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.

 SEZIONE 16. Altre informazioni.	

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

 Flam. Liq. 2	Liquido infiammabile, categoria 2		
 Flam. Liq. 3	Liquido infiammabile, categoria 3		
 Acute Tox. 4	Tossicità acuta, categoria 4		
 Eye Dam. 1	Lesioni oculari gravi, categoria 1		
 Eye Irrit. 2	Irritazione oculare, categoria 2		
 Skin Irrit. 2	Irritazione cutanea, categoria 2		
 STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3		
 H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.		
 H226	Liquido e vapori infiammabili.		
 H312	Nocivo per contatto con la pelle.		
 H332	Nocivo se inalato.		
 H318	Provoca gravi lesioni oculari.		
 H319	Provoca grave irritazione oculare.		
 H315	Provoca irritazione cutanea.		
 H335	Può irritare le vie respiratorie.		
 H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.		
 EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.		
 EUH210	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.		

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell`Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell`esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web Agenzia ECHA
Nota per l`utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell`ultima versione. L`utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all`utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente.
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 11 / 16.